

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ 2 : Φορτηγό Αυτοκίνητο**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ** | | | | |
| **Προδιαγραφή** | | **Προσφορά** | | |
| α/α Περιγραφή | Υποχρ/κή απαίτηση | Απάντηση προμηθ/τή | Παραπομπή προσφοράς | Παρατηρήσεις |
| **1. Τεχνικά χαρακτηριστικά:** |  |  |  |  |
| 1.1. Κινητήρας, : τουλάχιστον 2200 cc | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.2. Κινητήρας : 4 κυλίνδρων - 16 βαλβίδων | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.3. Καύσιμο, : diesel | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.4. τροφοδοσία : με άμεσο ψεκασμό | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.5. Σύστημα ψύξης: : Υδρόψυκτο | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.6. Σύστημα μετάδοσης: : Τετρακίνηση με ηλεκτρονικό έλεγχο | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.7. Μέγιστη Ιπποδύναμη στις 3750 στροφές. : τουλάχιστον 150Hp | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.8. μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 5 σχέσεων,: ή περισσότερων | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.9. Κατηγορία Εκπομπών ρίπων : Τουλάχιστον EURO5 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.10. Διαχείριση καυσαερίων : Με οξειδωτικό καταλύτη | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.11. Αριθμός θυρών: 4 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.12. Σύστημα διεύθυνσης: Υποβοηθούμενη κρεμαριέρα | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.13. Πέδηση εμπρός: : αεριζόμενα δισκόφρενα | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.14. Πέδηση πίσω: : ταμπούρα | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.15. Σύστημα πέδησης: Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος ABS + EBD | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.16. ελαστικά : 255/60 R18 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.17. Ζάντες : ατσάλινες | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.18. Ωφέλιμο Φορτίο : τουλάχιστον 1000 Kg | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.19. Ικανότητα ρυμούλκισης : τουλάχιστον 3500 Kg | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.20. εξωτερικό πλάτος χωρίς τους καθρέπτες: τουλάχιστον 1800mm | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.21. εξωτερικό μήκος : τουλάχιστον 5300mm | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.22. Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος: τουλάχιστον 200 mm | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.23. Μήκος καρότσας στο πάτωμα: τουλάχιστον 1,5m | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.24. Μέγιστο Πλάτος καρότσας: τουλάχιστον 1,5m | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.25. Ύψος φόρτωσης: Από 450mm έως 490 mm | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.26. μέγιστη ταχύτητα : τουλάχιστον 165 Km/hr | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.27. Μέγιστη κλίση κίνησης: τουλάχιστον 30Ο | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.28. Μέγιστη ροπή στις 1500-2500 στροφές: τουλάχιστον 400 Nm | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.29. Κατανάλωση εντός πόλης /100Km: το πολύ 9,5 Lit | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.30. Κατανάλωση εκτός πόλης /100Km: το πολύ 6,8 Lit | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.31. Χωρητικότητα ρεζερβουάρ : τουλάχιστον 70 Lit | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.32. Εκπομπές CO2 εντός πόλης: το πολύ 250 gr/Km | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.33. Εκπομπές CO2 εκτός πόλης: το πολύ 165 gr/Km | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.34. Air Condition με φίλτρο γύρης | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.35. Χρώμα : Λευκό με κίτρινη λωρίδα περιμετρικά οι διαστάσεις της οποίας θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.36. Ζώνες ασφαλείας. : 2 μπρος και 3 πίσω | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.37. Προεντατήρες ζωνών μπροστά | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.38. Αερόσακοι: : Τουλάχιστον οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί θώρακος και τύπου κουρτίνας | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.39. Θόρυβος: : Σύμφωνα με την οδηγία ΕΕ 1999/101/EC | ΝΑΙ |  |  |  |
| **2. Λοιπός Εξοπλισμός:** |  |  |  |  |
| 2.1. Κλείδωμα : με τηλεχειριστήριο κεντρικά και ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.2. Ηλεκτρικά παράθυρα : Τουλάχιστον εμπρός | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.3. Ατσάλινη κανονική ρεζέρβα | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.4. Κάθισμα οδηγού: Ρυθμιζόμενο | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.5. Παροχές 12Volt: Τουλάχιστον 2 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.6. Προβολείς ομίχλης | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.7. Ηχοσύστημα με Ράδιο / CD και κεραία | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.8. Κοτσαδόρο με φις ρεύματος | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.9. Πατάκια καουτσούκ | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.10. Λασποτήρες | ΝΑΙ |  |  |  |
| **3. Λοιπά:** |  |  |  |  |
| 3.1. Ενημερωτικές Πινακίδες/ έντυπα στα Ελληνικά | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3.2. Εγχειρίδιο χειρισμού και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3.3. Άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες κρατικού οχήματος | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3.4. Συνοδευτικά εργαλεία: Γρύλος, Πυροσβεστήρας, κουτί πρώτων βοηθειών, προειδοποιητικό τρίγωνο | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3.5. Λογότυπα Δήμου και προγράμματος: συνολική διάσταση Λογότυπου κάθε πλευράς του αυτοκινήτου: 120Χ50cm, με αυτοκόλλητα γράμματα και σήματα που θα δοθούν. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3.6. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας: τουλάχιστον 36 μήνες από την ημέρα παραλαβής ή τουλάχιστον 150.000Κm, που θα περιλαμβάνει εργασία και ανταλλακτικά. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3.7. Στην Εγγύηση περιλαμβάνεται οτιδήποτε χρειαστεί (εργασία και ανταλλακτικά) για την πλήρη και έντεχνη αποκατάσταση της βλάβης στον κινητήρα, στο σύστημα κίνησης και στο σύστημα πέδησης. Η αποκατάσταση θα γίνεται δωρεάν σε ειδικό χώρο ο οποίος δε θα είναι εκτός των ορίων της ΠΕ Έβρου. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3.8. Παράδοση στις εγκαταστάσεις του Δήμου Σουφλίου στο Σουφλί. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3.9. Χρόνος παράδοσης το πολύ 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |  |